TCP: 952

TLSv1.2: 793

DNS: 93

MDNS: 16

HTTP: 8

SSDP: 4

TCP: - Transportschicht

- Transmission Control Protocol

- zuverlässiges, verbindungsorientiertes, paketvermitteltes

Transportprotokoll

TLS: - Transportschicht

- Transport Layer Security

- Erweiterung von TCP um Verschlüsselung

DNS: - Anwendungsschicht

- Domain Name System

- Umsetzung zwischen Domainnamen und IP-Adresssen

MDNS:- Anwendungsschicht

- Multicast Domain Name System

- löst Hostnamen in kleinen Netzwerken, die keinen lokalen Nameserver enthalten in IP-Adressen auf

HTTP:- Anwendungsschicht

- Hypertext Transfer Protocol

- zustandloses Protokoll

- zur Übertragungvon Daten auf der Anwenderschicht

SSDP:- Anwendungsschicht

- Simple Service Discovery Protocol

- Basiert auf TCP/IP

- Dient zur Anzeige und Erkennung von Netzwerkdiensten und

Präsenzinformationen

- dient zur Suche nach UPnP Geräten